**SV5012高清网络半球摄像机**

|  |  |
| --- | --- |
| SV5012系列高清网络半球摄像机可支持在1920\*1080的高分辨下进行高清拍摄，适用于构建各种基于网络的视频监控系统，可广泛应用于楼宇，公安，交通等安防领域。 |  |

技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/3寸 CMOS 200万像素传感器 |
| 镜头 | 2.1/2.8定焦或3.5~8mm手动变焦 |
| 光圈 | DC驱动或手动 |
| 增益 | 自动或手动 |
| 曝光 | 自动 |
| 电子快门 | 1/50~1/1000秒 |
| 白平衡 | 自动或手动 |
| 编解码标准 | H.264 high profile |
| 传输速率 | 64kbps~15Mbps |
| 视频分辨率 | 1080P/I ; 720/P |
| GOP结构 | I,IP |
| 整体延迟 | 200毫秒 |
| 网络协议 | TCP,UDP,IP,HTTP,NTP,RTP,IGMP |
| 音频标准 | AAC-LC |
| 音频采样率 | 48K |
| 音频输入/输出 | 立体声输入 1个 输出1个 |
| 报警输入/输出 | Alarm In 1个 Alarm out 1个 |
| 网络接口 | 1个 RJ45-10/100M |
| 串口 | 1个 RS232/RS485 |
| 本地存储 | Mini SD卡 |
| 工作电压 | 12VDC |
| 功耗 | ≤5W |
| 工作温度 | -15℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%大气湿度 |