**SV5032M高清网络高速Mini球形摄像机**

|  |  |
| --- | --- |
| SV5032M系列高清网络高速球形摄像机采用3.5寸外壳可支持在1920\*1080的高分辨下进行高清拍摄，适用于构建各种基于网络的视频监控系统，可广泛应用于楼宇，公安，交通等安防领域。 |  |

技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 编解码标准 | H.264 high profile |
| 传输速率 | 64kbps~15Mbps |
| 视频分辨率 | 1080P30 |
| 变焦 | 光学10倍，数字12倍 |
| 聚焦 | 自动，手动 |
| 白平衡 | 自动，室内，室外，手动 |
| GOP结构 | I,IP |
| 整体延迟 | 200毫秒 |
| 网络协议 | TCP,UDP,IP,HTTP,NTP,RTP,IGMP |
| 音频标准 | AAC-LC |
| 音频采样率 | 48K |
| 音频输入/输出 | 立体声输入 1个 输出1个 |
| 报警输入/输出 | Alarm In 4个 Alarm out 1个 |
| 网络接口 | 1个 RJ45-10/100M |
| 串口 | 1个 RS232/RS485 |
| 云台样式 | 3.5寸球形云台 |
| 云台转速 | 水平120°每秒；垂直90°每秒 |
| 云台预置位 | 64个 |
| 摄像机工作电压 | 12VDC |
| 摄像机功耗 | ≤15W |
| 摄像机工作温度 | -15℃~50℃ |
| 摄像机工作湿度 | 10%~90%大气湿度 |